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	OPIS TECHNICZNY


[bookmark: _Toc200981101][bookmark: _Toc200981465][bookmark: _Toc200981508]
[bookmark: _Toc200982486][bookmark: _Toc200982519]PODSTAWA OPRACOWANIA:
· Zlecenie Inwestora.
· Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego.
· Warunki techniczne nr................ z dnia................wykonania przyłączy  do sieci wod.-kan. wydane przez gestora sieci.
· Przepisy, wytyczne, Polskie Normy i literatura dotycząca tematu.

[bookmark: _Toc200981466][bookmark: _Toc200981509][bookmark: _Toc200982487][bookmark: _Toc200982520] CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:
Celem opracowania jest wykonanie projektu przyłącza wodociągowego z zewnętrznej sieci wodociągowej na cele bytowo-gospodarcze dla projektowanego budynku mieszkalnego, , zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi.

[bookmark: _Toc200981467][bookmark: _Toc200981510][bookmark: _Toc200982488][bookmark: _Toc200982521]DANE OGÓLNE:
Projektowany budynek objęty niniejszym opracowaniem jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Obiekt zlokalizowano na działce nr ${dn_nr_dzialki} w miejscowości ${dn_miasto}. Zakłada się zaopatrzenie budynku w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej. 
Włączenie  do sieci wodociągowej projektuje się w działce nr ${nr_dz_drog}.

[bookmark: _Toc200981468][bookmark: _Toc200981511][bookmark: _Toc200982489][bookmark: _Toc200982522]PRZYŁĄCZE WODY
Zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci. Projektuje się przyłącze wodociągowe na odcinku od istniejącego  wodociągu do studni wodomierzowej „Sw” z rur PE100 RC SDR11 średnicy 40 mm, tak samo jak na odcinku od studni wodomierzowej „Sw” do projektowanego budynku . Dopuszcza się wykonanie tego odcinka o średnicy Ø 32 .
Włączenia projektowanego przyłącza dokonać prostopadle do istniejącej sieci wodociągowej Ø110 za pomocą nawiertki NWZ/PE 110/50.
Na projektowanym przyłączu Ø40 PE w odległości ok. 1,5 m od granicy działki należy wykonać studzienkę wodomierzową „Sw”, w której zamontować trzeba zestaw wodomierzowy. Studzienkę wodomierzową włazową mrozoodporną „Sw” wykonać jako Ø1000 PE firmy EPLAST+.
Pomiar zużycia wody nastąpi zestawem wodomierzowym umieszczonym w studzience wodomierzowej „Sw”. Na zestaw składać się będzie: zawór kulowy, wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy, suchobieżny z opcją zdalnego odczytu produkcji Sensus typ 120 
dla DN20, zawór kulowy, zawór antyskażeniowy  zgodnie z PN-EN 1717:2003. 
Projektowane przyłącze posadowiono zgodnie z rysunkiem S1 – profil przyłącza wodociągowego.
Rury i kształtki łączyć poprzez złączki skrętne lub zgrzewanie elektrooporowe. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy sprawdzić rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu, wykonać przekopy kontrolne. Istniejące nawierzchnie należy odtworzyć 
i zgłosić do odbioru. Nad rurociągiem ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200mm z drutem lokalizacyjnym i połączyć go z obejma przy wodomierzu oraz trzpieniem obudowy nawiertki NWZ/PE. Taśmę należy prowadzić 
na wysokości 20cm nad grzbietem rurociągów. W celu sprawdzenia szczelności rur oraz ich połączeń należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo-hydrauliczną. Prace ziemne należy wykonać zgodnie z norma PN-B-99/10736 „Roboty ziemne – wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne”.
Dokładną trasę i rzędne projektowanego przyłącza pokazano na rysunkach.


[bookmark: _Toc200981469][bookmark: _Toc200981512][bookmark: _Toc200982490][bookmark: _Toc200982523]UWAGI KOŃCOWE:
1. W terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy dokonać zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia wykonywania przyłącza wodociągowego u gestora sieci. 
2. Wykonanie robót należy powierzyć kwalifikowanym wykonawcom zapewniając należyty nadzór techniczny i organizacyjny na placu budowy. 
3. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania robót  i odbioru robót budowlanych i montażowych oraz zgodnie z normami państwowymi i branżowymi.
4. Prace ziemne można wykonać mechanicznie poza odcinkami, gdzie projektowane uzbrojenie krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem, które należy wykonać ręcznie. 
W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty ziemne, należy zawiadomić dozór techniczny. 
5. Przewody przed zasypaniem winny być sprawdzone pomiarami w planie i wysokościowo oraz odebrane przez eksploatatora sieci. 
6. Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu należy zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru. 
7. W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych instalacji drenażowych, o ile wystąpią one w pasie objętym inwestycją, należy je przywrócić do stanu pierwotnego.
8. Podane w niniejszej dokumentacji rzędne włazów studzienek rewizyjno-połączeniowych oraz studzienki wodomierzowej na etapie wykonawstwa należy dopasować do niwelety realizowanego zagospodarowania terenu działki w zakresie objętym inwestycją.
9. Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie uzbrojenia i materiałów innych firm niż zaproponowane w niniejszym projekcie, lecz o tych samych parametrach co projektowane w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem.
10. Wszystkie materiały użyte do budowy przyłączy muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności lub certyfikaty CE.
11. Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i przekazać ją gestorowi sieci wraz z dokumentacją odbiorową.
12. Wskazane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej robót zanikających (np. ułożenie przewodów i taśm ostrzegawczych) przed zasypaniem.


Henryk Baniecki

















	OBLICZENIA TECHNICZNE


[bookmark: _Toc200981470][bookmark: _Toc200981513]
[bookmark: _Toc200982491][bookmark: _Toc200982524]DOBÓR WODOMIERZA.

Zimna woda
- bateria umywalkowa		szt. 2 * 0,07 dm3/s =   0,14 dm3/s
- bateria zlewozmywakowa	szt. 1 * 0,07 dm3/s =   0,07 dm3/s
- bateria wannowa			szt. 1 * 0,15 dm3/s =   0,15 dm3/s
- bateria bidetowa			szt. 1 * 0,07 dm3/s =   0,07 dm3/s
- płuczka ustępowa			szt. 2 * 0,13 dm3/s =   0,26 dm3/s
- zmywarka do naczyń		szt. 1 * 0,15 dm3/s =   0,15 dm3/s
- pralka automatyczna		szt. 1 * 0,25 dm3/s =   0,25 dm3/s
- zawór czerpalny bez perlatora	szt. 1 * 0,30 dm3/s =   0,30 dm3/s
							 suma    1,39 dm3/s

Ciepła woda
- bateria umywalkowa		szt. 2 * 0,07 dm3/s =   0,14 dm3/s
- bateria zlewozmywakowa	szt. 1 * 0,07 dm3/s =   0,07 dm3/s
- bateria wannowa			szt. 1 * 0,15 dm3/s =   0,15 dm3/s
- bateria bidetowa			szt. 1 * 0,07 dm3/s =   0,07 dm3/s
							 suma    0,43 dm3/s

RAZEM	   1,82 dm3/s

q = 0,682*(1,82)0,45  - 0,14 = 0,75 dm3/s = 2,71 m3/h

			
Przyjęto wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy, suchobieżny z opcją zdalnego odczytu dla DN=20 mm o przepływie nominalnym Qn=2,5 m3/h  do wody zimnej produkcji Sensus typ 120.



Henryk Baniecki
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 2003.120.1126 
z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczególnego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzające zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z budową przyłączy zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w Dz.U.):

1. robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

Opis:
1. Zakres robót – przyłącze wodociągowe.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – brak.
3. Elementy zagospodarowania działki terenu stwarzające zagrożenie – brak.
4. Rodzaj przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót – zasypanie, upadek z wysokości.
5. Sposób instruktażu pracowników – pracownicy z ważnymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie stanowiskowe BHP pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom – Środki i sprzęt ochronny osobistej, zabezpieczenia wykopów przez wygrodzenie, wyłączenie obwodu nn spod napięcia. 

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub dostarczyć, przed rozpoczęciem prac, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „Planem Bioz”

								

Henryk Baniecki
















	OŚWIADCZENIE




OŚWIADCZENIE

zgodnie z art.34 ust. 3d  pkt. 3 Prawa Budowlanego 
(tekst jednolity dz. ust.2021 poz.2351 z późniejszymi zmianami)

Oświadczam, że projekt sanitarny został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz że planowana inwestycja nie narusza interesu osób trzecich jak również że projekt spełnia wymagania podstawowe: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odp. warunków higienicznych, zdrowotnych i ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii. Niżej podpisani.
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	IMIĘ I NAZWISKO
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	BRANŻA SANITARNA
	mgr inż.
Henryk Baniecki
	upr. do projektowania w specjalności konstrukcyjnej wszystkich obiektów budowlanych, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem i architektonicznych 
z wyjątkiem skomplikowanych.
upr. nr 46Gd/75
	${data_opr}
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWSA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JDG-DH2-YYM *

Pan Henryk Leonard Baniecki o numerze ewidencyjnym POM/B0/0117/01

adres zamieszkania Szpegawa ul.Bukowa 11, 83-112 Lubiszewo Szpggawa

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Korpusy studzienki wodomierzowej DN
1000 wykonane metodg rotoformowania,
o wysokosci 1600 i 1800 mm.

Przeznaczone s do zabudowy
wodomierza (wodomierzy) i armatury
wodnej na przytaczach odbiorcow
korzystajacych z sieci wodociggowych.

DN 1000 sktada sie z polietylenowego
korpusu o Srednicy 1000 mm,
posiadajgcego ptaskie dno.

Dno jest usztywnione odpowiednio
zaprojektowanymi przettoczeniami,
co zapobiega jego deformacji pod
wptywem parcia wod gruntowych.
Korpus jest uzebrowany dla zapewnienia
odpowiedniej sztywnosci i dobrego
zakotwienia w gruncie. Korpus
posiada pionowe ptaskie powierzchnie
przeznaczone do wprowadzania rur
wejsciowych i wyjsciowych o $rednicy
od @ 32 mm do @ 110 mm (w dolnej
czesci do 160 mm) uszczelnianych
przez uszczelki wlotowe.

KARTA KATALOGOWA

W opcji oznaczanej jako 1000/1200
studzienka posiada w dolnej

czesci korpusu dodatkowe komory
rozszerzajace, co umozliwia stosowanie
jej jako funkcjonalnego odpowiednika
studzienek o $rednicy 1200 mm
(przytaczanie rury wlotowej o $rednicy
do DN 200).

Korpus zamykany jest od gory szczelna
pokrywa wypetniong materiatem
izolacyjnym. Pokrywa przenosi obcigzenie
pionowe do 15kN, dzieki czemu
umozliwia zabudowanie studzienek w
terenach zielonych i pasach drogowych

o dopuszczalnym obcigzeniu dla klasy

A wg PN-EN 124. Przy wystepowaniu
wyzszych obcigzen wymagane jest
stosowanie pierscienia odcigzajacego

i wtazu dostosowanego do tych obcigzen.
Decyzje odnosnie zabudowy studzienki

w pasie drogowym podejmuje projektant,
wtasciciel drogi lub przyszty uzytkownik.
Wyposazenie studzienek nie obejmuje
armatury do zainstalowania wodomierza
(wodomierzy) jak réwniez wejsc i wyjs¢
dla rur. Elementy te moga by¢ dodatkowo
wykonane jako opcja zgodna

z wymaganiami klienta.

NR 083

05.2017 strona 2

Studzienka wewnatrz posiada stopnie
ztazowe umozliwiajgce dostep do
zestawu wodomierzowego, ktory
umieszczany jest 200 - 300 mm od
poziomu jej dna, dzieki czemu studzienka
moze by¢ stosowana przy temperaturze
powietrza nad powierzchnig gruntu

do -30°C.

Opcjonalnie dostepne sg studzienki
wodomierzowe DN 1000 o wysokosci
1300, 1500 i 2000 mm lub inne
wysokosci wedtug indywidualnych
uzgodnien.

W trakcie zabudowy i uzytkowania nalezy
Scisle stosowac sie do instrukcji montazu
i eksploatacji studzienek.

Zawér 2

Zawsr 1
—

Mozliwo$¢ montazu P
4 wodomierzy

RYS. 1 Studzienka wodomierzowa
DN 1000

dystrybutor

RYS. 2 Studzienka wodomierzowa
DN 1000/1200

Stopnie z PE
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