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· Zakres robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
(art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy)
	PRZEWIDYWANE ROBOTY

	1
	roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
	nie

	1.a
	wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m
	TAK

	1.b
	roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m
	TAK

	1.c
	rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m
	nie

	
	roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych
	nie

	1.e
	montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych
	nie

	1.f
	roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców
	nie

	1.g
	prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory
	nie

	1.h
	montaż elementów konstrukcyjnych mostowych
	nie

	1.i
	betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony
	nie

	1.j
	fundamentowanie podpór mostowych innych obiektów budowlanych 
na palach
	nie

	1.k
	roboty wyk. pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości, liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
	nie

	 
	- 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV
	nie

	 
	- 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym 1 kV-15 kV
	nie

	 
	- 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym 15 kV-30 kV
	nie

	 
	- 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym 30 kV-110 kV
	nie

	1.l
	roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków
	nie

	1.m
	roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m
	nie

	2
	roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
	nie

	2.a
	roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10oC
	nie

	2.b
	roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest
	nie

	3
	roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym
	nie

	3.a
	roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowych
	nie

	3.b
	roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy technologiczne z użyciem izotopów
	nie

	4.
	roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia 
lub czynnych linii komunikacyjnych:
	nie

	4.a
	roboty wykonywane w odległości, liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0m dla linii o napięciu znamionowym 
110 kV
	nie

	4.b
	roboty wykonywane w odległości, liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV
	nie

	4.c
	budowa i remonty sieci elektrotrakcyjnej
	nie

	4.d
	budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż linii kolejowej
	nie

	4.e
	wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego
	nie

	5
	roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników
	nie

	5.a
	roboty prowadzone z wody lub pod wodą
	nie

	5.b
	montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych
	nie

	5.c
	fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach
	nie

	5.d
	roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m
	nie

	6
	roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach
	nie

	6.a
	roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych  i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
	nie

	6.b
	roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecieku lub podobnymi
	nie

	7
	roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk
	nie

	8
	roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych
	nie

	9
	roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych
	nie

	9.a
	roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu
	nie

	9.b
	roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach obiektów
	nie



Nie zakłada się kolejności realizacji poszczególnych obiektów.

· 
· Zastosowany sprzęt i narzędzia.
Do montażu użyć elektronarzędzi w podwójnej izolacji elektrycznej.
Rusztowanie ramowe do wysokości 3,0 m.

· Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce.
Zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania terenu stanowiących całość opracowania projektowego.

· Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Ukształtowanie terenu i zagospodarowanie działki nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi.

· Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
Należy zabezpieczyć skarpę powstałą przy pracach fundamentowych przed obsunięciem.



· Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosowanie do rodzaju zagrożenia.
Wykopy - wyznaczyć strefę wykopu biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą; odpowiedzialny – kierownik robót bezpośrednio nadzorujący prace montażowe.

· Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Instruktażu stanowiskowego udziela kierownik robót bezpośrednio nadzorujący prace montażowe.

· Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.
Zakres prac nie przewiduje magazynowania żadnych materiałów.
Montaż bezpośrednio po dostawie elementów.

· Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.
Standardowe wyposażenie budowy.
Środki ochrony osobistej (szelki, kaski, rękawice, ubrania robocze, okulary lub przyłbice chroniące oczy).

· Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 
do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.
Kierownik budowy.

· Część rysunkowa.
Ze względu na ograniczony zakres prac nie przewiduje się części rysunkowej na kopii zagospodarowania działki:
· rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych – standardowe.
· rozmieszczenie urządzeń sprzętu ratunkowego – standardowe.
· rozmieszczenie obszarów granic stref ochronnych – strefa wykopów.
· rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej – nie przewiduje się.
· rozwiązanie układu komunikacyjnego – istniejąca sieć komunikacyjna.
· lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – standardowy barakowóz + Toi-Toi.



mgr inż. arch. Maciej Masłowski
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